Zyxel Networks wprowadza na rynek serię XS1935. Ma na celu wyeliminowanie wąskich gardeł w sieciach rozwijających się SMB
Nowe przełączniki 10G o przepustowości multigigabitowej łączą łączność z pełną prędkością z elastycznym zarządzaniem. Pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom (SMB) korzystać z najnowszych technologii i usług, a także skalować działalność bez kosztownych modernizacji sieci.

 
Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił dzisiaj wprowadzenie serii XS1935. To multigigabitowe inteligentne przełączniki zarządzalne 10G Lite-L3. Nowa seria zapewnia SMB wydajność niezbędną do obsługi urządzeń wymagających dużej przepustowości, a jednocześnie oferuje możliwość rozbudowy w miarę wzrostu wymagań sieciowych.
Powolne przesyłanie plików, zawieszające się kopie zapasowe, opóźnienia przy dostępie dla wielu użytkowników oraz buforowanie nagrań z kamer bezpieczeństwa – wszystko to może zakłócać codzienną pracę. W wielu przypadkach problemem nie jest najnowszy serwer, punkt dostępowy WiFi czy kamera, ale starszy przełącznik sieciowy, który nie nadąża za nowszymi podłączonymi urządzeniami. Seria XS1935 pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom wyeliminować to wąskie gardło, udostępniając im jednocześnie zaawansowane funkcje klasy korporacyjnej.
Małe firmy nie powinny być zmuszone do wymiany całej sieci tylko dlatego, że przełącznik stał się jej słabym ogniwem - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Seria XS1935 zapewnia im wydajność 10G niezbędną do lepszego wykorzystania technologii, na której już polegają, a także elastyczność pozwalającą na dodawanie nowych urządzeń i funkcji w miarę rozwoju firmy. Oznacza to, że mogą inwestować w to, czego potrzebują teraz, mając jednocześnie pewność, że ich sieć jest gotowa na przyszłe wyzwania.


Eliminacja wąskich gardeł przepustowości
Seria XS1935 zapewnia SMB przepustowość pozwalającą nadążyć za wymagającym ruchem sieciowym. Osiąga się to dzięki:
l pełnej przepustowości 10G: każdy port oferuje ultraszybką prędkość do 10G dla operacji, które wymagają intensywnego przesyłu danych i nowoczesnych procesów roboczych. Obsługuje także punkty dostępowe WiFi 7, serwery o wysokiej wydajności, systemy NAS/pamięci masowej, profesjonalne urządzenia AV-over-IP oraz urządzenia z wieloma kamerami oparte na sztucznej inteligencji dla inteligentnych miast. Kompaktowe konstrukcje z 10 i 12 portami zapewniają SMB przepustowość dostosowaną do ich potrzeb bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z niepotrzebną skalowalnością.
l opcji całkowicie światłowodowej: model XS1935-12F zapewnia łączność światłowodową 10G na każdym porcie. SMB mogą wykorzystywać go do agregacji sieci lub połączeń na większe odległości bez konieczności przechodzenia na większy przełącznik klasy korporacyjnej.
Obsługa urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię
Ponieważ nowsze urządzenia sieciowe wymagają nie tylko przepustowości, ale także większej mocy, może to szybko przekroczyć możliwości starszych przełączników PoE.
l PoE++ z mocą do 90 W na port: łączny budżet mocy wynoszący 400 W pozwala na zasilanie takich urządzeń, jak punkty dostępowe WiFi 7, kamery PTZ, inteligentne urządzenia IoT oraz systemy wideokonferencyjne. Dostarczanie zasilania i łączności sieciowej za pomocą tego samego kabla zmniejsza również wymagania dotyczące okablowania i upraszcza wdrożenie.
Większa elastyczność dla rozwijających się sieci
SMB mogą zacząć od funkcji sieciowych, których potrzebują dzisiaj, zachowując jednocześnie możliwość dodawania bardziej zaawansowanych funkcji w miarę rozwoju sieci. Jest to możliwe dzięki:
l elastycznemu zarządzaniu dzięki NebulaFlex: użytkownicy mogą w dowolnym momencie przełączać się między zarządzaniem lokalnym a zarządzaniem w chmurze Nebula firmy Zyxel Networks, łącząc kontrolę lokalną z możliwością scentralizowanego zarządzania zdalnego.
l kontroli sieci na poziomie Lite-L3: funkcje takie jak VLAN, Quality of Service (QoS), agregacja łączy oraz statyczny routing warstwy L3 pomagają firmom zarządzać ruchem sieciowym, segmentować sieci i utrzymywać wydajność.
l aktualizacji w razie potrzeby: zaawansowany routing warstwy L3 oraz tryb NetworkedAV do profesjonalnych wdrożeń AV-over-IP można odblokować za pomocą dodatkowej licencji Access L3. Firmy mogą dodać te funkcje bez konieczności wymiany przełącznika lub zakupu sprzętu wykraczającego poza aktualne potrzeby.
Opakowanie przyjazne dla środowiska
Nawet niewielkie zmiany mogą mieć znaczenie. Seria XS1935 wprowadza również nowe, ekologiczne opakowanie, aby zmniejszyć wpływ modernizacji sieci na środowisko. Emisja dwutlenku węgla związana z opakowaniem została zmniejszona o 30%[1] w porównaniu z poprzednią generacją.
Seria XS1935 składa się z trzech modeli: XS1935-12F, XS1935-10 i XS1935-12HP. Więcej informacji na temat dostępności produktów można znaleźć na stronie https://www.zyxel.com/pl/pl/products/switch/xs1935-series/overview 
[1] Obliczono na podstawie ogólnych współczynników emisji, uwzględniających zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na jednostkę opakowania w porównaniu z poprzednią generacją serii XS1930
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