Zyxel Networks przybliża małym firmom możliwości trójpasmowego WiFi 7
Nowe punkty dostępowe NWA50BE MAX i NWA90BE MAX łączą wydajność WiFi 7 z prostym zarządzaniem w chmurze. Dzięki temu ułatwiają firmom modernizację sieci bez ponoszenia wysokich kosztów.

 
Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek modeli NWA50BE MAX i NWA90BE MAX. To dwa nowe trójpasmowe punkty dostępowe WiFi 7 z trzema modułami radiowymi, zaprojektowane z myślą o małych firmach, domowych biurach i użytkownikach profesjonalnych. Umożliwiają przejście na ultraszybkie WiFi 7 bez zbędnych kosztów i komplikacji.
Starsze sieci WiFi mogą nie radzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na przepustowość, gdy z sieci korzystają jednocześnie urządzenia klientów, terminale płatnicze i sprzęt IoT. Może to prowadzić do dłuższej obsługi przy kasach, nieudanych płatności mobilnych czy przerw w transmisji obrazu z kamer monitoringu. W miarę rozwoju firmy i rozszerzania działalności na kolejne lokalizacje planowanie i wdrażanie modernizacji sieci może dodatkowo obciążać niewielkie zespoły IT. Modele NWA50BE MAX i NWA90BE MAX łączą trójpasmowe WiFi 7 z łatwym zarządzaniem w chmurze i przystępną ceną, umożliwiając małym firmom korzystanie z wydajniejszej sieci bezprzewodowej.
WiFi 7 przestaje być rozwiązaniem zarezerwowanym dla najbardziej wymagających wdrożeń, jednak mniejsze firmy nadal muszą brać pod uwagę zarówno wydajność, jak i koszty oraz nakład pracy związany z modernizacją sieci – powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. – Dzięki modelom NWA50BE MAX i NWA90BE MAX udostępniamy szybką, trójpasmową łączność małym firmom, które potrzebują niezawodnego WiFi, a jednocześnie muszą uważnie planować każdą inwestycję. Upraszczając wdrażanie i zarządzanie, pomagamy większej liczbie mniejszych firm przechodzić na WiFi 7 wraz z rozwojem ich sieci i wzrostem liczby podłączonych urządzeń.


Stworzone z myślą o praktycznych wdrożeniach Wi-Fi 7
Oba punkty dostępowe zostały zaprojektowane tak, aby w pełni wykorzystać możliwości WiFi 7. Oferują następujące funkcje:
l WiFi 7 z trzema modułami radiowymi: oba modele zapewniają łączną przepustowość do 9,3 Gb/s, obsługując jednocześnie pasma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Urządzenia wymagające dużej przepustowości mogą korzystać z pasma 6 GHz, podczas gdy starszy sprzęt pozostaje w pasmach 2,4 GHz lub 5 GHz. Pozwala to usprawnić przepływ ruchu bezprzewodowego i ograniczyć przeciążenia sieci;
l Smart Mesh MLO: połączenie technologii Mesh z Multi-Link Operation (MLO) umożliwia tworzenie połączeń bezprzewodowych między punktami dostępowymi we wszystkich trzech pasmach. Ułatwia to rozszerzanie zasięgu sieci tam, gdzie prowadzenie nowego okablowania jest niepraktyczne;
l skalowalne zarządzanie w chmurze: obsługa platformy chmurowej Nebula Zyxel Networks zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowych funkcji, w tym zdalnej konfiguracji, monitorowania w czasie rzeczywistym i scentralizowanego zarządzania. Wraz z rozwojem firmy można przejść na zaawansowane funkcje zarządzania, bez konieczności ponownego inwestowania w całą infrastrukturę.
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej klasy biznesowej
Modele NWA50BE MAX i NWA90BE MAX zapewniają firmom większą elastyczność w zakresie zasilania i wdrażania sieci bezprzewodowej. Oferują również zabezpieczenia i mechanizmy kontroli dostępu, dostosowane do miejsc obsługi klientów i środowisk biznesowych.
l Elastyczna kontrola dostępu: NWA90BE MAX obsługuje portal logowania (captive portal), który umożliwia kontrolowanie dostępu gości do sieci WiFi i tworzenie stron logowania z identyfikacją wizualną firmy. Obsługa standardu IEEE 802.1X i protokołu RADIUS pomaga oddzielić ruch pracowników od ruchu gości i odpowiednio zabezpieczyć dostęp do sieci.
l Niższe zużycie energii: przy maksymalnym poborze mocy wynoszącym 15 W punkty dostępowe mogą zużywać do 38% mniej energii niż porównywalne punkty dostępowe WiFi 7 z trzema modułami radiowymi dostępne na rynku[1].
l Wersja bez zasilacza: oba modele są dostępne w wersji z zasilaczem lub bez niego. Firmy, które dysponują już kompatybilnym źródłem zasilania USB-C lub PoE, mogą wybrać wersję bez zasilacza, obniżając koszty i ograniczając ilość elektroodpadów.
Model NWA50BE MAX będzie dostępny wyłącznie w serwisie Amazon, natomiast NWA90BE MAX będzie oferowany za pośrednictwem partnerów handlowych Zyxel Networks.
Więcej informacji o nowych modelach:
l NWA50BE MAX: https://www.zyxel.com/global/en/products/wireless/nwa50be-max 
l NWA90BE MAX: https://www.zyxel.com/global/en/products/wireless/nwa90be-max 

[1] Na podstawie opublikowanych danych dotyczących maksymalnego poboru mocy porównywalnych, dostępnych na rynku trzypasmowych punktów dostępowych WiFi 7, wynoszącego od 21 W do 24 W. Maksymalną oszczędność energii na poziomie 38% obliczono względem urządzenia o najwyższym poborze mocy w tym zakresie.
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